1. 실내공기질 권고기준 검사항목 변경 및 추가

전라북도보건환경연구원(☎ 063-290-5342)

▣ 실내공기질 권고기준 검사항목이 일부 변경되었습니다.

○ 2017년까지 적용되는 실내공기질 권고기준 항목은 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 석면, 오존 등이었으나, 2018년부터는 석면, 오존이 권고기준 항목에서 없어지고 미세먼지, 곰팡이 등이 추가되어 2018년 권고기준 항목은 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 미세먼지(PM2.5), 곰팡이 등으로 권고기준 항목이 일부 변경되었음.

○ 미세먼지, 곰팡이 등은 다중이용시설중 의료기관, 어린이집, 노인요양시설, 산후조리원 등에 적용됨.

※ 2018년 1월 1일부터 적용되는 기준
오염물질 항목 다중이용시설	이산화 질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성유기화합물 (㎍/㎥)	미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥)	곰팡이 (CFU/㎥)
가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설	0.05 이하	148 이하	500 이하	-	-
나. 의료기관, 어린이집, 노인요양시설, 산후조리원			400 이하	70 이하	500 이하
다. 실내주차장	0.30 이하		1,000 이하	-	-

▣ 신축공동주택 실내공기질 권고기준 항목중 “라돈”이 추가되었습니다.

○ 2017년까지는 신축공동주택 실내공기질 권고기준 항목이 폼알데하이드, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌 등이었으나, 2018년부터 기존항목에 “라돈”이 추가되었음.

※ 2018년 검사항목 및 기준 : 폼알데하이드 210㎍/㎥ 이하, 벤젠 30㎍/㎥ 이하, 톨루엔 1,000㎍/㎥ 이하,     에틸벤젠 360㎍/㎥ 이하, 자일렌 700㎍/㎥ 이하, 스티렌 300㎍/㎥ 이하, 라돈 200Bq/㎥ 이하

▣ 시 행 일 : 2018년 1월 1일